Bijlage 1 Beslissingsschema contractafspraken met externe adviseurs/arbodiensten

Onderstaande tabel geeft een beslissingsschema weer wat u kunt hanteren bij de uitvoering van de RI&E oplosmiddelen.

Het uitgangspunt van het beslissingsschema is dat uw bedrijf de uitvoering van de RI&E

zoveel mogelijk in eigen beheer houdt.

De eerste kolom van het schema verwijst naar de uitvoeringsstap van de RI&E. De kolom Output refereert naar de minimale uitkomst die deze betreffende stap moet opleveren.

Kolom 3 geeft het minimale kennisniveau aan waarover uw eigen uitvoerder moet beschikken om de betreffende stap uit te kunnen voeren. Indien u intern niet over die deskundigheid beschikt, dan wordt u dringend geadviseerd een externe adviseur in te schakelen.

Ook al voert u de activiteiten zelf uit dan staan er optioneel activiteiten genoemd (kolom 4) waarvan het in de praktijk zinvol blijkt om bij een specialistische deskundige (derde) neer te leggen. Kolom 5 geeft het minimale kennisniveau van de externe deskundige aan. Waar arbeidshygiënist staat wordt bedoeld een gecertificeerde arbeidshygiënist volgens het SKO systeem, bij voorkeur met ervaring in de verf- en drukinktindustrie.

De in de laatste kolom vermelde essentiële punten betreffen zowel aandachtpunten in het

algemeen als verwijzing naar wettelijke normen.

	Stap

RI&E
	Output
	Minimum

Kennisniveau

uitvoerder bedrijf
	Optionele activiteiten

Derden


	Kennisniveau

derden


	Essentiële punten



	1.
	Volledige inventarisatie van

oplosmiddelen (bevattende)

(grond)stoffen/ hulpmaterialen

en schoonmaakmiddelen.


	Kennis van

MSDS’s en VIB


	-Bemiddeling bij

opvragen informatie

-Hulp bij

interpretatie

VIB/MSDS
-Toetsen van de

inventarisatie


	Gecertificeerde

arbeidshygiënist

(AH)


	-Gebruik register

gevaarlijke

stoffen

-Denk ook aan

halffabrikaten,

preparaten



	2*
	Volledige inventarisatie van de

VOS blootstelling (locaties/

functies/ tijdsduur)
	Proceskennis:

-(ass)productie

leiders

-KAM-coörd.

(MLO/ MVK)


	-Beoordeling van

specifieke en

kortstondige

blootstellingmomenten

_Toetsen van de

inventarisatie

blootstelling


	Gecertificeerde

arbeidshygiënist

(AH)


	-Gebruik de

checklist VVVF

-Aandacht voor

incidentele

werkzaamheden



	3*
	Bepalen van de

blootstellingsrisico’s


	_KAM-coördin.

(MLO/ MVK)

_Toetsing door

arbodienst/onafhankelijke deskundige (HVK)


	Beoordeling van

stoffen zonder

MAC-waarde.


	Gecertificeerde

arbeidshygiënst (AH)
	_Gebruik de

INVECO-methode

bij de

beoordeling van

gezondheidsrisico’s en

_Gebruik de matrix

van §2.3 (RI&E)



	4
	Opstellen van een meetplan
	HVK/ AH

niveau


	
	Gecertificeerde

arbeidshygiënist

(AH)


	Moet voldoen aan

NEN 689/ bijlage 3

RI&E Het vereist

specialistische kennis.

Zorg voor motivatie

onderbouwing van het

meetplan en keuze

voor metingen

	5
	Uitvoeren van metingen

Analyse metingen


	-KAM-coördin.

(MLO/ MVK)

-Sterlab**


	Piekmetingen

door arbodienst/

interne deskundige
	
	Calibratie/ validatie

meetapparatuur

Langdurige

blootstelling met PASmeten

(KAM

coördin.); kortstondige

blootstelling indicatief

te meten met PID of

Personal Air Sampling

(actief) door AH

	6


	Bepalen van RCR’s


	HVK/AH-niveau
	Voor stoffen zonder

Grenswaarde

overleggen met de

VVVF
	Gecertificeerde

arbeidshygiënist


	Let op stoffen zonder

grenswaarde



	7.
	a.Toetsen RCR’s aan

grenswaarden

b. Opstellen rapportage:

- binnen 3 wk na analyse

- duidelijke prioritering *

van risico’s


	HVK/ AK

HVK/ AH


	
	Gecertificeerde

arbeidshygiënist


	

	8.


	Voorstel voor:

- mogelijk te nemen

maatregelen bij een RCR. > 1 *** en

- herhalingsmetingen bij BI < 1  ***


	HVK in

samenwerking met

productieleiding
	Toetsing aan de AH-strategie.

Ondersteuning/

begeleiding in

trajecten met

leveranciers van

beheersmaatregelen

Toetsing aan NEN 689


	Gecertificeerde

arbeidshygiënist

(AH)


	Terugkoppeling

resultaten aan het

personeel (personeelsvertegenwoordiging)

Gebruik document van

de Werkgroep Stand

der Techniek,

opgesteld in het kader

van het convenant

Denk aan garanties

m.b.t. de effectiviteit

van de maatregelen

Intensiteit

herhalingsmetingen is

conform NEN 689




*Deze stap heeft een link met het PMO
** Let op prijsverschil sterlab’s. Universiteit Leuven (B) blijkt een goed alternatief.

